|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мусоропровод в сборе для 7-ми этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **3 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **7** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**171 700.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 7-ми этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 9-ти этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **4 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **9** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**200 200.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 9-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 10-ти этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **5 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **10** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**215 400.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 10-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 12-ти этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **6 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **12** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**249 300.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 12-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мусоропровод в сборе для 14-ти этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **7 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **14** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**279 850.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 14-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 16-ти этажного здания***

|  |  |
| --- | --- |
| Количество загрузочных клапанов | **8 (через этаж)** |
| Тип ствола | **сэндвич** |
| Количество этажей в здании | **16** |
| Тип системы мусоропровода | **металлический** |
| Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** |
| Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** |
| Наполнитель | **вермикулит** |
| Гарантия | **2 года** |
| Высота этажа, м  | **2,8** |
| Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |

**303 600.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 16-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |