|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мусоропровод в сборе для 7-ми этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **3 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **7** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **171 700.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 7-ми этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 9-ти этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **4 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **9** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **200 200.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 9-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 10-ти этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **5 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **10** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **215 400.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 10-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 12-ти этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **6 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **12** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **249 300.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 12-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мусоропровод в сборе для 14-ти этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **7 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **14** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **279 850.00 без учета доставки** | **C:\Users\ADMIN\Desktop\Мусоропроводы КП\Нержавейка.gif** | Ствол мусоропровода в сборе для 14-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |
| ***Мусоропровод в сборе для 16-ти этажного здания***   |  |  | | --- | --- | | Количество загрузочных клапанов | **8 (через этаж)** | | Тип ствола | **сэндвич** | | Количество этажей в здании | **16** | | Тип системы мусоропровода | **металлический** | | Вид системы мусоропровода | **Мусоропровод в жилые дома** | | Наружная оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Внутренняя оболочка | **Оцинкованная сталь** | | Наполнитель | **вермикулит** | | Гарантия | **2 года** | | Высота этажа, м | **2,8** | | Тип товара | **ствол в сборе (готовое решение)** |   **303 600.00 без учета доставки** | Ствол мусоропровода в сборе для 16-ти этажей. Тип ствола - сэндвич трехслойный. Количество секций ствола подобрано из расчета толщины межэтажных плит-перекрытий до 0,2м. Загрузочные клапаны устанавливаются через этаж. Дополнительное количество загрузочных клапанов возможно добавить в смету по Вашему запросу. НДС входит в цену оборудования! Продукция сертифицирована и снабжена техническими паспортами. |